[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE IP IGMP INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`ENABLE IP IGMP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したVLANインターフェースでIGMPを有効にする。デフォルトは無効。

パラメーター

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

関連コマンド

DISABLE IP IGMP INTERFACE
ENABLE IP IGMP
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B