[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET LACP PRIORITY

カテゴリー：スイッチング / LACP（IEEE 802.3ad）

`SET LACP PRIORITY=0..65535`

LACPのシステムプライオリティーを変更する。

パラメーター

PRIORITY: LACPシステムプライオリティー。小さいほど優先度が高い。相互接続されたLACPシステムは、システムプライオリティーとシステムID（MACアドレス）を組み合わせた値（System priority data identifier）を互いに比較し、値の小さいほうにリンクの制御権を付与する。デフォルトは32768。

関連コマンド

SHOW LACP

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B