[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`SET IP ARP=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT=port-number ETHERNET=macadd`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-number: スイッチポート番号（1〜）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

スタティックARPエントリーの内容を変更する。

パラメーター

ARP: IPアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース

PORT: スイッチポート番号

ETHERNET: 物理（MAC）アドレス

例

``■ IPアドレス192.168.100.20のホストのARPエントリーを修正する。
`SET IP ARP=192.168.100.20 INTERFACE=vlan-orange PORT=8 ETHERNET=00-00-F4-FE-DC-BA`

関連コマンド

ADD IP ARP
DELETE IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B