[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW IP`

IPモジュールの基本的な設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip

    IP Module Configuration
    ------------------------------------------------------------------------------

    Module Status .................. ENABLED
    IP Packet Forwarding ........... ENABLED
    IP Echo Reply .................. ENABLED
    Debugging ...................... DISABLED
    IP Fragment Offset Filtering ... ENABLED
    Default Name Servers
      Primary Name Server .......... Not Set
      Secondary Name Server ........ Not Set
    Source-Routed Packets .......... Discarded
    Remote IP address assignment ... DISABLED
    DNS Relay ...................... DISABLED
    IP ARP LOG ..................... DISABLED

    Routing Protocols

    RIP Neighbours ................. 0
    EGP Status ..................... DISABLED
    Autonomous System Number ....... Not Set
    Transfer RIP to EGP ............ Disabled
    ARP aging timer multiplier...... 4 (1024-2048 secs)
    OSPF Status .................... DISABLED
    IGMP Status .................... ENABLED
    IP Multicast HW switching ...... ENABLED

    Active Routes

    Static ......................... 0
    Interface ...................... 2
    RIP ............................ 0
    EGP ............................ 0
    OSPF ........................... 0
    Other .......................... 0
    Multicast ...................... 5

    IP Filter Configuration

    Total filters .................. 0

    Dynamic Interfaces ............. 0

表 1
Module Status | IPモジュールの有効・無効
IP Packet Forwarding | IP転送（ルーティング）機能の有効・無効
IP Echo Reply | ICMPエコー要求（PING）に応答するかどうか
Debugging | IPモジュールのデバッグ機能の有効・無効
IP Fragment Offset Filter | 未サポート
Default Name Servers | デフォルトDNSサーバーに関する情報。ドメインごとのDNSサーバーを確認するにはSHOW IP DNSコマンドを使う。
Primary Name Server | デフォルトプライマリーDNSサーバーのIPアドレス
Secondary Name Server | デフォルトセカンダリーDNSサーバーのIPアドレス
Source-Routed Packets | 未サポート
Remote IP address assignment | DHCPによるIPアドレスの動的設定を行うかどうか
DNS Relay | DNSリレー機能の有効・無効
IP ARP LOG | ARPキャッシュログの有効・無効
RIP Neighbours | 隣接RIPルーター（RIPピア）の数
Autonomous System Number | 未サポート
ARP aging timer multiplier | ARPキャッシュタイムアウトを決定するための乗数。カッコ内は乗数に基づいて計算されたタイムアウト値の範囲
OSPF Status | 未サポート
IGMP Status | IGMPの有効・無効
IP Multicast HW switching | ハードウェアによるIPマルチキャスト処理の有効・無効
BGP Status | 未サポート
Static | スタティック経路数
Interface | インターフェース経路数
RIP | RIP経路数
EGP | 未サポート
OSPF | 未サポート
Other | その他の経路数
Multicast | マルチキャスト経路数
Total Filters | 未サポート
Dynamic Interfaces | 未サポート

関連コマンド

DISABLE IP
DISABLE IP DEBUG
DISABLE IP DNSRELAY
DISABLE IP FORWARDING
DISABLE SNMP
ENABLE IP
ENABLE IP DEBUG
ENABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP FORWARDING
ENABLE SNMP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B