[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW SWITCH TRUNK

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SHOW SWITCH TRUNK[=trunk]`

trunk: トランクグループ名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

トランクグループの情報を表示する。

パラメーター

TRUNK: トランクグループ名。省略時はすべてのトランクグループの情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch trunk

     Switch Trunk Groups
    ---------------------------------------------------------------------------
     Trunk group name .................... uplink
       Speed ............................... 1000 Mbps
       Select .............................. source and destination mac address
       Ports ............................... 25-26
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Trunk group name | トランクグループ名
Speed | トランクポートの通信速度。10Mbps、100Mbps、1000Mbps、-（未設定）のいずれか。
Selection criterion | 送出ポートの選択基準
Ports | 所属ポート

関連コマンド

ADD SWITCH TRUNK
CREATE SWITCH TRUNK
DELETE SWITCH TRUNK
DESTROY SWITCH TRUNK
SET SWITCH TRUNK

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B