[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# IP/IPインターフェース

      - VLANインターフェースの指定方法
      - IPインターフェースの作成・削除
      - DHCPによるIPアドレス自動設定
      - マルチホーミング
      - 始点IPアドレスの決定
      - ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング

IPインターフェースは、IPパケットの送受信を行うためのインターフェースです。IPモジュールを有効にし、IPインターフェースを複数作成した時点でIPパケットの転送（ルーティング）が行われるようになります。
IPインターフェースは、ADD IP INTERFACEコマンドでレイヤー2インターフェース（VLAN）にIPアドレス（とネットマスク）を割り当てることによって作成します。

VLANインターフェースの指定方法

IP関連の設定時には下位のインターフェースとしてVLANを指定する場面が数多くあります。VLANインターフェースの指定方法を次に示します。

- VLAN名による指定
  VLAN名が「myname」なら、vlan-mynameのように「vlan-」+VLAN名と指定します。次に例を示します。

  `ADD IP INT=vlan-myname IP=192.168.100.10 MASK=255.255.255.0 ↓`
- VLAN ID（VID）による指定
  VIDが10ならば、vlan10のように「vlan」+VIDのように指定します。VLAN名のときとは異なり、ハイフンが入らないことに注意してください。

  `ADD IP INT=vlan10 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`

IPインターフェースの作成・削除

■ IPインターフェースを作成するにはADD IP INTERFACEコマンドを使って、VLANインターフェースにIPアドレスとネットマスクを割り当てます。ネットマスク省略時は、指定したIPアドレスのクラス標準マスクが使用されます。

`ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`

> Note - 複数のインターフェースに対し、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできません。たとえば、vlan-whiteにIPアドレス192.168.100.1、ネットマスク255.255.255.0を割り当てた場合、192.168.100.2〜192.168.100.254の範囲は同一IPサブネットになるので、この範囲を他のインターフェースに割り当てることはできません。

■ IPインターフェースの設定を変更するにはSET IP INTERFACEコマンドを使います。

`SET IP INT=vlan-white IP=192.168.100.20 MASK=255.255.255.0 ↓`

■ IPインターフェースを削除するにはDELETE IP INTERFACEコマンドを使います。

`DELETE IP INT=vlan-white ↓`

■ 割り当てられたIPアドレスなど、IPインターフェースの情報はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。

`SHOW IP INTERFACE ↓`

> Note - IPアドレスを設定できるVLANインターフェースは最大32個です。

DHCPによるIPアドレス自動設定

ネットワーク上のDHCPサーバーを利用して、VLANインターフェースのIPアドレスを自動設定することもできます（DHCPクライアント機能）。

1. IPアドレスの動的設定機能を有効にします。DHCPクライアント機能を使うときは、必ず最初に動的設定を有効にしてください。

   `ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓`

   > Note - ENABLE IP REMOTEASSIGNコマンドの実行を忘れると、DHCPサーバーからアドレスの割り当てを受けても、インターフェースにはアドレスが設定されません。SHOW DHCPコマンドではIPアドレスを取得したと表示されるにもかかわらず、SHOW IP INTERFACEコマンドではIPアドレスが「0.0.0.0」のままといった場合は、SHOW IPコマンドを実行して、「Remote IP address assignment」がEnabledになっているかどうかを確認してください。DisabledのときはENABLE IP REMOTEASSIGNを実行し、その後該当するIPインターフェースをDELETE IP INTERFACEコマンドでいったん削除し、再度DHCPを指定してください。

2. IPインターフェースを作成します。このとき、IPパラメーターにDHCPを指定します。

   `ADD IP INT=vlan-auto IP=DHCP ↓`

■ DHCPでIPアドレスを配布するインターネットサービスプロバイダー（ISP）をご利用の場合、接続認証用の「コンピューター名」を指定されることがあります。その場合は、DHCPクライアント機能の設定に先立ち、SET SYSTEM NAMEコマンドで指定されたコンピューター名を設定してください。これにより、同コマンドで設定したコンピューター名が、DHCPパケットのHostnameフィールドにセットされて送信されるようになります。

`SET SYSTEM NAME="mycomputername" ↓`

■ 本製品のDHCPクライアント機能では、IPアドレス、サブネットマスクに加え、DNSサーバーアドレス（2個まで）とデフォルトルート、ドメイン名の情報も取得・自動設定できます。
■ DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレス、DNSサーバーアドレス、ゲートウェイアドレスなどは、SHOW DHCPコマンドで確認できます（「DHCP Client」セクションに表示されます）。
■ インターフェースに設定されたIPアドレスは、SHOW IP INTERFACEコマンドで確認します。
■ デフォルトルートはSHOW IP ROUTEコマンドで確認します。「Destination」が0.0.0.0のエントリーがデフォルトルートです。
■ DNSサーバーアドレスの設定状況は、SHOW IPコマンドで確認します。「Name Server」、「Secondary Name Server」欄をご覧ください。

マルチホーミング

マルチホーミングは、1つのVLAN上に複数の論理IPインターフェースを作成する機能です。この機能はIPエイリアスなどとも呼ばれ、同一物理セグメント上に複数のIPサブネットを混在させることができます。論理インターフェースは1VLANあたり16個まで作成できます。
論理インターフェースは「VLAN-name-n」、または、「VLANvid-n」の形式で指定します（nameはVLAN名、vidはVLAN ID）。「n」は論理インターフェース番号（0〜15）です。「-n」を省略した場合は、論理インターフェース0を指定したことになります（VLAN-name-0またはVLANvid-0）。
■ VLAN white上にIPインターフェースを2つ作成します。「vlan-white-0」は単に「vlan-white」と書いてもかまいません。

`ADD IP INT=vlan-white-0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP INT=vlan-white-1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
`

■ 上と同じ設定をVLAN IDで指定するときは次のようにします。「vlan10-0」は「vlan10」と書くこともできます。

`ADD IP INT=vlan10-0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP INT=vlan10-1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
`

> Note - 複数のインターフェースに対し、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできません。たとえば、vlan-white-0にIPアドレス192.168.10.1、ネットマスク255.255.255.0を割り当てた場合、192.168.10.2〜192.168.10.254の範囲は同一IPサブネットになるので、この範囲を他のインターフェース（たとえばvlan-white-1）に割り当てることはできません。この制限はマルチホーミングによる論理インターフェースに限らず、すべてのインターフェースに適用されます。

> Note - マルチホーミングによってVLAN上に複数のIPインターフェースを作成した場合、そのVLANではDHCP/BOOTPリレー機能を使用できません。DHCP/BOOTPリレー機能を使用するVLANではマルチホーミングを使わないでください。

始点IPアドレスの決定

ルーター（レイヤー3スイッチ）は複数のインターフェースを持つため、IPアドレスも複数あるのが普通です。ルーター本来の役割を果たすとき、すなわち他のホストが送信したパケットを中継するときには、IPパケットにルーター自身のIPアドレスが入ることはありません。
しかし、ルーター自身がパケットを送信するときには、複数あるIPアドレスのどれが始点アドレスとして使われるのかが重要なケースがあります。ここでは、本製品自身が送信するパケットの始点アドレスとして、どのアドレスが使われるのかを例を挙げながら解説します。
本製品自身がIPパケットを送信するとき、始点アドレスは以下の基準にしたがって決定されます。

1. コマンド等で始点アドレスまたは始点インターフェースを明示的に指定した場合は、そのアドレスが使われる。PINGコマンドのSIPADDRESSパラメーターがこれに当たる。
2. 1に該当せず、なおかつ、SET IP LOCALコマンドでIPアドレスが指定されている場合は、そのアドレスが使われる。
3. 1、2のいずれにも該当しない場合は、パケットを送出するインターフェースのアドレスが使われる。

ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング

デフォルトでは、配下のネットワークに対するサブネット/ネットワーク指定ブロードキャストは該当ネットワークに転送されません（ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング）。ディレクティドブロードキャストパケットはサービス妨害（DOS）攻撃などで悪用される恐れがあるため、デフォルト状態のままご使用になることをお勧めします。
■ ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリングの設定はIPインターフェースごとに行います。マルチホーミングを使用している場合は、論理インターフェースごとに設定できます。
ADD IP INTERFACEコマンド、SET IP INTERFACEコマンドのDIRECTEDBROADCASTパラメーターにOFFを指定するとフィルタリングが有効になります（デフォルト）。一方、ONを指定するとフィルタリングが無効になり、該当インターフェース配下のネットワークに対するブロードキャストパケットが転送されるようになります。

`ADD IP INT=vlan-white DIRECTEDBROADCAST=ON ↓
SET IP INTERFACE=vlan-white DIRECTEDBROADCAST=OFF ↓
`

デフォルトではフィルタリングが有効です。前述の理由により、デフォルト設定のままご使用になることをお勧めします。
ディレクティドブロードキャストパケットのフィルタリングが有効な場合（転送不許可の場合）は、ディレクティドブロードキャストパケットを受信すると、メッセージタイプ「IPFIL」でサブタイプ「FRAG」のログメッセージが生成されます。
■ ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリングの設定はSHOW IP INTERFACEコマンドで確認できます。「DBcast」の項目が「No」ならフィルタリングが有効（転送しない）、「Yes」ならフィルタリングが無効（転送する）です。

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B