[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD DHCPSNOOPING BINDING

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`ADD DHCPSNOOPING BINDING[=macadd] INTERFACE=vlan-if IP=ipadd PORT=port-number`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
ipadd: IPアドレス
port-number: スイッチポート番号（1〜）

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）にスタティックエントリー（IPアドレスを固定的に設定しているクライアントの情報）を追加する。

パラメーター

BINDING: クライアントのMACアドレス

INTERFACE: クライアントの所属VLAN

IP: クライアントのIPアドレス

PORT: クライアントが接続されているスイッチポート

例

``■ IPアドレス192.168.10.5、MACアドレス00-00-00-00-00-01のクライアントをバインディングデータベースにスタティック登録する。所属VLANは「default」、接続するスイッチポートは5とする。
`ADD DHCPSNOOPING BINDING=00-00-00-00-00-01 INTERFACE=vlan-default IP=192.168.10.5 PORT=5`

備考・注意事項

デフォルト設定では、ポートあたり1つしかスタティックエントリーを登録できない。1つのポートに複数のスタティックエントリーを登録したいときは、SET DHCPSNOOPING PORTコマンドのMAXLEASESパラメーターの値を増やす必要がある。
MACアドレス無指定のスタティックエントリーを追加する場合は、DHCP Snoopingのオプション機能であるARPセキュリティーを無効にしておくこと（デフォルトは無効。有効時はDISABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITYコマンドで無効化できる）。

関連コマンド

DELETE DHCPSNOOPING BINDING
DISABLE DHCPSNOOPING ARPSECURITY
SET DHCPSNOOPING PORT
SHOW DHCPSNOOPING DATABASE

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B