[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW QOS HWQUEUE

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS HWQUEUE`

送信キューごとの最大送信パケット数と最大送信遅延時間の設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos hwqueue

    QOS Egress Queue Configuration
    Queue Number        Max Packets         Max Latency (microseconds)
    ------------------------------------------------------------------------------
    0                   None                None
    1                   None                None
    2                   None                None
    3                   None                None
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Queue Number | キュー番号（0〜3。大きいほど優先度が高い）
Max Packets | 最大送信パケット数
Max Latency (microseconds) | 最大送信遅延時間（単位：マイクロ秒）

関連コマンド

SET QOS HWQUEUE

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B