[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE DHCPSNOOPING OPTION82

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`ENABLE DHCPSNOOPING OPTION82`

DHCP Snoopingのオプション機能であるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除を有効にする。デフォルトは無効。
本機能を有効にした場合、Untrustedポートで受信したクライアントからのDHCP/BOOTPパケットを転送するときに、リレーエージェント情報オプションを挿入する。同オプションには次の情報が含まれる。
・Remote-ID: 本製品のMACアドレス
・Circuit-ID: クライアントパケットを受信したスイッチポートとVLAN ID
・Subscriber-ID: （オプション）任意の文字列（SET DHCPSNOOPING PORTコマンドのSUBSCRIBERIDパラメーターで設定した場合のみ含める）
受信したDHCP/BOOTPパケットにリレーエージェント情報オプションがすでに付加されていた場合の動作は、受信ポートのDHCP Snoopingポート種別によって異なる。なお、このときの動作は、本機能の有効・無効とは関係なくつねに同じとなる。
・Untrustedポートでは破棄
・Trustedポートでは変更せずにそのまま転送
本機能が有効のとき、サーバーからの戻りパケットをUntrustedポート配下のクライアントに転送するときは、クライアントがUntrustedポートに直接接続されている場合にかぎって同オプションを削除する。

備考・注意事項

本機能は、DHCP Snoopingが有効になっていないと動作しない。
本機能は、DHCP/BOOTPリレーの同種機能（ENABLE BOOTP RELAY OPTION82コマンド）とは併用できない。

関連コマンド

DISABLE DHCPSNOOPING
DISABLE DHCPSNOOPING OPTION82
SHOW DHCPSNOOPING

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B