[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP RIPTIMER

カテゴリー：IP / 経路制御（RIP）

`SHOW IP RIPTIMER`

RIPタイマーの設定情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip riptimer

    IP RIP timers
    Timer name    Default     Current
    ------------------------------------
    Update        30          30
    Invalid       180         180
    Holddown      120         120
    Flush         300         300
    ------------------------------------

表 1
Timer name | タイマー名称
Default | デフォルト値（秒）
Current | 現在値（秒）
Update | アップデートタイマー。RIP更新パケットの送信間隔（秒）。RIPオンデマンドを使用していないすべてのインターフェースで共通
Invalid | ルートタイムアウト。経路が更新されない場合に、該当する経路情報を無効と見なすまでの期間（秒）
Holddown | ホールドダウンタイム。ルートタイムアウトにより無効（メトリック16）となった経路エントリーを無効状態のまま保持する期間（秒）。この期間中は、該当経路の更新情報を受け取ってもエントリーを更新せず、無効状態のまま止めおく。
Flush | 最後の更新パケット受信から経路情報が削除されるまでの期間（秒）

関連コマンド

SET IP RIPTIMER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1009, Requirements for Internet Gateways
RFC1058, Routing Information Protocol
RFC1582, Extensions to RIP to Support Demand Circuits
RFC2082, RIP-2 MD5 Authentication
RFC2453, RIP Version 2

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B