[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# PING

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`PING [IPADDRESS=]ipadd [DELAY=seconds] [LENGTH=0..1500] [NUMBER={count|CONTINUOUS}] [PATTERN=hexnum] [SIPADDRESS=ipadd] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [TIMEOUT=0..65535] [TOS=0..255]`

ipadd: IPアドレス
seconds: 時間（0〜4294967295秒）
count: 個数（1〜4294967295）
hexnum: バイナリーストリング（16進数8文字まで）

指定アドレスに対してPINGを実行する。
未指定のパラメーターについては、SET PINGコマンドで設定したデフォルト値が用いられる。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPアドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。

DELAY: Pingパケットの送信間隔。デフォルトは1秒。

LENGTH: Pingパケットのデータ部分の長さ。

NUMBER: Pingパケットの送信個数。CONTINUOUSを指定した場合は、STOP PINGコマンドで停止させられるまでパケットの送信を続ける。

PATTERN: Pingパケットのデータ部分に埋め込む4バイトのバイナリーパターンを16進数で指定する（例：686f6765）。

SIPADDRESS: Pingパケットの始点IPアドレス。省略時は送出インターフェースのIPアドレスが使われる。

SCREENOUTPUT: 結果を端末画面に表示するかどうか。

TIMEOUT: 応答待ち時間を指定する。

TOS: IPパケットのTOSオクテットに設定する値を指定する。省略時は0

入力・出力・画面例

    Manager > ping 172.16.28.32

    Echo reply 1 from 172.16.28.32 time delay 8 ms

    Echo reply 2 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 3 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 4 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

    Echo reply 5 from 172.16.28.32 time delay 5 ms

例

``■ IPノード192.168.10.23に対するPING
`PING 192.168.10.23`

関連コマンド

ADD IP HOST
SET PING
SHOW PING
STOP PING

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B