[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# TELNET

カテゴリー：運用・管理 / ターミナルサービス

`TELNET {ipadd|hostname}`

ipadd: IPアドレス
hostname: ホスト名

指定したホストにTelnet接続する。
・セッションを終了させるには、接続先ホストからログアウトする。また、非同期ポートからログインしている場合は「Ctrl-D」を押しても接続を切ることができる。
・セッションから一時的に抜けてプロンプトに戻るには、非同期ポートからログインしている場合は「Break」を送信、Telnetで別ホストからログインしている場合は「Ctrl-P」を入力する。セッションからプロンプトに戻るための文字（アテンションキャラクター）は、SET ASYNコマンドのATTENTIONパラメーターで変更できる。
・一時中断したセッションに戻るには、「Ctrl-X」を何回か押して該当するセッションを表示させ、「Enter」を押す。または、SHOW SESSIONSコマンドでセッションの一覧を確認し、RECONNECTコマンドで再接続する。

入力・出力・画面例

    Manager kkSwitch.joge.net> telnet afrika

    Info (105327): Resolving host name "afrika.joge.net" to IP address.

    Info (105328): Host name resolved to 172.16.28.1.

    Info (133256): Attempting Telnet connection to afrika.joge.net, Please wait ....

    Telnetセッションが確立
    U*IX (afrika.joge.net) (ttyp2)

    login: usouser
    Password:

    [chkmail] You have new mail.

    inbox       : 6
    urgent      : 3
    ----------------------------
    Total       : 9

    To Do
    -----
    - Complete Switch reference manual.

    afrika:~> ここでCtrl-Pを押し、一時的にセッションから抜ける

    Session 1 to afrika.joge.net paused

    プロンプトに戻った
    Manager kkSwitch.joge.net> show ip int

    Interface     Type     IP Address       Bc Fr PArp  Filt RIP Met.   SAMode  IPSc
    Pri. Filt     Pol.Filt Network Mask     MTU   VJC   GRE  OSPF Met.  DBcast  Mul.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Local         ---      Not set          -  -  -     ---  --         Pass    --
    ---           ---      Not set          1500  -     ---  --         ---     ---
    vlan1         Static   172.16.28.160    1  n  -     ---  01         Pass    No
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    vlan10#       Static   0.0.0.0          1  n  -     ---  01         Pass    No
    ---           ---      0.0.0.0          1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    --------------------------------------------------------------------------------

    端末セッション一覧を確認
    Manager kkSwitch.joge.net> show session

    Session information for Telnet 1

    session 1 connected to afrika.joge.net
    session 2 not connected
    session 3 not connected
    session 4 not connected
    session 5 not connected

    Ctrl-Xを押して希望するセッションを表示させ、Enterを押す
    Manager kkSwitch.joge.net> reconnect 1  ( afrika.joge.net ) [Enter]

    Info (136271): Reconnected to session 1 ( afrika.joge.net ).

    Telnetセッションに戻った。何も表示されないときは、Enterを押す

    afrika:~> logout

    ログアウトしてセッションを終了
    TELNET session now CLOSED.

    Manager kkSwitch.joge.net>

備考・注意事項

ホスト名を指定する場合は、あらかじめADD IP DNSコマンドでネームサーバーのアドレスを設定しておく必要がある。ホスト名は通常フルドメイン名（FQDN）で指定しなくてはならないが、SET SYSTEM NAMEコマンドでホスト名を含む完全なドメイン名（FQDN）を設定しておけば、接続先として短いホスト名（例：afrika）を指定することもできる。
この場合、「sysNameに設定したフルドメイン名から先頭要素（最初のドットまで）を取り除いたもの」が検索対象ホスト名の後に付加される。たとえば、sysNameに「myswitch.example.com」（myswitchがスイッチ自身の短いホスト名）を設定している場合、「TELNET hispc」というコマンドを実行すると、「hispc.example.com」に対してDNSの検索が行われる。

関連コマンド

ADD IP DNS
ADD IP HOST
CONNECT PORT
DISCONNECT
RECONNECT
SET SYSTEM NAME
SET TELNET
SHOW IP HOST
SHOW SESSIONS

参考

RFC854, TELNET PROTOCOL SPECIFICATION
RFC855, TELNET OPTION SPECIFICATIONS
RFC856, TELNET BINARY TRANSMISSION
RFC857, TELNET ECHO OPTION
RFC858, TELNET SUPPRESS GO AHEAD OPTION
RFC1091, Telnet Terminal-Type Option

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B