[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# IP/経路制御

      - インターフェース（ダイレクト）経路
      - スタティック経路
      - デフォルト経路

本製品は以下のIPユニキャスト経路制御方式に対応しています。

- スタティックルーティング
- ダイナミックルーティング
  - RIP Version 1
  - RIP Version 2

また、ダイナミックルーティングプロトコルによる経路情報のやりとりに制限をかける機能も備えています。
ここでは、スタティックルーティングの設定手順について解説します。ダイナミックルーティングの設定については、「IP」/「経路制御（RIP）」をご覧ください。
スタティックルーティング（静的経路制御）は、管理者が経路情報を手動で登録するもっとも基本的な経路制御方式です。静的経路には次の種類があります。

- インターフェース（ダイレクト）経路
- スタティック経路
- デフォルト経路

インターフェース（ダイレクト）経路

本製品に直接接続されているネットワークへの経路情報です。ADD IP INTERFACEコマンドでVLANにIPアドレスを割り当てると、VLANへのダイレクト経路が経路表に自動登録されます。たとえば、次のコマンドを実行すると、

`ADD IP INTERFACE=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`

次のような経路情報が自動的に登録されます。

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             7124
    -                 direct   0        interface           1                     0
    -------------------------------------------------------------------------------

本製品は、複数のVLANにIPアドレスを割り当てた時点でVLAN間のIPルーティングが有効になります。逆にいうと、VLAN間ルーティングの必要がない場合はVLANにIPアドレスを割り当てる必要はありません。
ここでは例として、2つのVLAN間でIPがルーティングされるよう設定します。

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-12 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=13-24 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各VLANへの経路情報が登録され、VLAN間でIPのルーティングが行われるようになります。経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             7475
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan20             7472
    -                 direct   0        interface           1                     0
    -------------------------------------------------------------------------------

スタティック経路

ネットワーク上に他のルーターが存在するような場合には、ADD IP ROUTEコマンドを使って、離れたネットワークへの経路を手動で登録することができます。
経路の登録には、最低限次の情報が必要です。

- 宛先のネットワークアドレス（IPアドレスとマスクで指定する）
- 宛先にもっとも近い（パケットを送り出す）インターフェース
- 宛先への経路上にある最初のルーター（ネクストホップルーター）のIPアドレス
- 宛先までの距離（メトリック）。パケットを送り出すインターフェースから宛先ネットワークまでの間に存在するルーターの数＋1で表します。

ここでは例として、次のようなネットワークにおけるスイッチAの設定を示します。

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-12 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=13-24 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. ネットワーク192.168.30.0/24への経路をスタティックに登録します。自分以外のルーターを1つ経由するため、METRICパラメーターには1+1=2を指定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan-orange NEXTHOP=192.168.20.254 METRIC=2 ↓`

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各VLANへの経路情報が登録され、VLAN間でIPのルーティングが行われるようになります。また、静的経路設定により、192.168.30.0/24宛てのパケットはルーター「192.168.20.254」に転送されるようになります。
■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             7475
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan20             7472
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.30.0      255.255.255.0     192.168.20.254      vlan20                1
    -                 remote   0        static              2                    60
    -------------------------------------------------------------------------------

■ 経路を削除するにはDELETE IP ROUTEコマンドを使います。経路削除時は、ROUTE、MASK、INTERFACE、NEXTHOPの全パラメーターを指定する必要があります。

`DELETE IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan-orange NEXTHOP=192.168.20.254 ↓`

デフォルト経路

末端のネットワークでは、経路表にないネットワーク宛てのパケットをすべて特定のルーターに転送するよう設定することにより、経路設定を簡素化することができます。このような経路をデフォルトルート（経路）と呼びます。デフォルトルートは、ADD IP ROUTEコマンドのROUTE、MASKオプションに0.0.0.0を指定することによって作成します（この場合MASKは省略可能です）。たとえば、VLAN-white上にデフォルトルート192.168.10.32があるならば、次のようにして登録します。

`ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

ここでは例として、次のようなネットワークにおけるスイッチAの設定を示します。

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=white VID=10 ↓
   CREATE VLAN=orange VID=20 ↓
   ADD VLAN=white PORT=1-12 ↓
   ADD VLAN=orange PORT=13-24 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-white IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-orange IP=192.168.20.1 MASK=255.255.2550 ↓
   `
4. ネットワーク192.168.30.0/24への経路をスタティックに登録します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.30.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan-orange NEXTHOP=192.168.20.254 METRIC=2 ↓`
5. それ以外のネットワーク宛てのパケットはデフォルトゲートウェイに転送します。

   `ADD IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

以上で設定は完了です。IP割り当てと同時に各VLANへの経路情報が登録され、VLAN間でIPのルーティングが行われるようになります。また、静的経路設定により、192.168.30.0/24宛てのパケットはルーターBのインターフェース「192.168.20.254」に転送されるようになります。また、それ以外のネットワーク（スイッチ直下の192.168.10.0/24、192.168.20.0/24と、スタティック登録された192.168.30.0/24以外）宛てのパケットは、デフォルトゲートウェイ（ルーターA）192.168.10.32に転送されるようになります。
■ 経路表を確認するには、SHOW IP ROUTEコマンドを使います。

    Manager > show ip route

    IP Routes
    -------------------------------------------------------------------------------
    Destination       Mask              NextHop             Interface           Age
    DLCI/Circ.        Type     Policy   Protocol            Metrics      Preference
    -------------------------------------------------------------------------------
    0.0.0.0           0.0.0.0           192.168.10.32       vlan10             6800
    -                 direct   0        static              1                   360
    192.168.10.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan10             7475
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.20.0      255.255.255.0     0.0.0.0             vlan20             7472
    -                 direct   0        interface           1                     0
    192.168.30.0      255.255.255.0     192.168.20.254      vlan20                1
    -                 remote   0        static              2                    60
    -------------------------------------------------------------------------------

■ 経路を削除するにはDELETE IP ROUTEコマンドを使います。経路削除時は、ROUTE、MASK、INTERFACE、NEXTHOPの全パラメーターを指定する必要があります。

`DELETE IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.10.32 ↓`

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B