[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW SWITCH FILTER

カテゴリー：スイッチング / フォワーディングデータベース

`SHOW SWITCH FILTER [PORT={port-list|ALL}] [ACTION={FORWARD|DISCARD}] [DESTADDRESS=macadd] [ENTRY=entry-id] [VLAN={vlanname|1..4094}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）
entry-id: エントリー番号（0〜319）
vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

フォワーディングデータベース（FDB）のスタティックエントリー（スイッチフィルター）を表示する。
オプション指定により、表示するエントリーの絞り込みが可能。

パラメーター

PORT: 出力ポート番号

ACTION: スタティックエントリーのアクション。FORWARD（転送）かDISCARD（破棄）。

DESTADDRESS: 宛先MACアドレス

ENTRY: エントリー番号

VLAN: VLAN名またはVLAN ID

入力・出力・画面例

    Manager > show switch filter

     Switch Filters
    ---------------------------------------------------------------------------
     Entry             VLAN         Destination Address   Port  Action  Source
    ---------------------------------------------------------------------------
        0             white (10)      00-00-f4-12-12-12     8  Forward  static
        1             white (10)      00-00-f4-12-12-13     8  Forward  learn
        2             white (10)      00-00-f4-12-12-14     8  Forward  learn

        0            orange (20)      00-00-f4-01-01-01    11  Forward  static
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Entry | スタティックエントリーの番号
Destination Address | 宛先MACアドレス
VLAN | VLAN名とVLAN ID
Port | マッチしたパケットの出力先ポート
Action | マッチしたパケットに適用するアクション。Forward（転送）かDiscard（破棄）。
Source | エントリーのタイプ。staticは通常のスタティックエントリー。learnはポートセキュリティー機能がオンのときに学習した特殊なスタティックエントリー（learnエントリー）。ADD SWITCH FILTERコマンドでLEARNパラメーターを指定した場合もlearnエントリーとして「学習済みアドレス」の1つに数えられる。

例

``■ FDBのスタティックエントリーを表示する。
`SHOW SWITCH FILTER
` ■ ポート2のスタティックエントリーだけを表示する。
`SHOW SWITCH FILTER PORT=2`

関連コマンド

ADD SWITCH FILTER
DELETE SWITCH FILTER
SET SWITCH MIRROR

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B