[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET SNMP TARGETADDR

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP TARGETADDR=target [PARAMS=params] [IP=ipadd] [UDP=port]`

target: SNMPターゲット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
params: SNMPターゲットパラメーターセット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス
port: UDPポート番号（1〜255）

（SNMPv3）ターゲット（通知メッセージの送信先）の設定を変更する。

パラメーター

TARGETADDR: SNMPターゲット名

PARAMS: SNMPターゲットパラメーターセット名。ADD SNMP TARGETPARAMSコマンドで定義したパラメーターセットの名前を指定する。

IP: ターゲットのIPアドレス

UDP: ターゲットのリスニングUDPポート。1〜255の範囲で指定する。省略時は162

関連コマンド

ADD SNMP TARGETADDR
ADD SNMP TARGETPARAMS
DELETE SNMP TARGETADDR
SHOW SNMP TARGETADDR
SHOW SNMP TARGETPARAMS

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B