[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE SWITCH STPFORWARD

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`ENABLE SWITCH STPFORWARD`

BPDUフォワーディングを有効にする。デフォルトは無効。
いずれかのSTPドメインでスパニングツリープロトコルが有効になっているときは、エラーメッセージが表示され、BPDUフォワーディングを有効化できない。
また、BPDUフォワーディング有効時に、いずれかのSTPドメインでスパニングツリープロトコルを有効化すると、メッセージが表示され、BPDUフォワーディングは無効化される。
BPDUフォワーディング無効時は、受信したBPDU（Bridge Procotol Data Unit）を転送（スイッチング）しないが、有効時は転送する。

関連コマンド

DISABLE SWITCH STPFORWARD
SHOW SWITCH

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B