[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE IP REMOTEASSIGN

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`ENABLE IP REMOTEASSIGN`

DHCPによるIPアドレスの動的設定機能を有効にする。
DHCPでIPアドレスを取得する場合は、本コマンドの実行後、ADD IP INTERFACEコマンドのIPADDRESSパラメーターにDHCPを指定する。

備考・注意事項

本コマンドを実行してIPアドレスの動的設定機能を有効にしておかないと、ADD IP INTERFACEコマンドでDHCPによるアドレス取得をするよう指定してもインターフェースにアドレスが設定されないので注意（DHCPサーバーからのアドレス取得は行われるが、そのアドレスがインターフェースに設定されない）。

関連コマンド

DISABLE IP REMOTEASSIGN
SHOW IP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B