[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD SNMP TARGETADDR

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`ADD SNMP TARGETADDR=target PARAMS=params IP=ipadd [UDP=port]`

target: SNMPターゲット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
params: SNMPターゲットパラメーターセット名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
ipadd: IPアドレス
port: UDPポート番号（1〜255）

（SNMPv3）ターゲット（通知メッセージの送信先）を追加する。

パラメーター

TARGETADDR: SNMPターゲット名

PARAMS: SNMPターゲットパラメーターセット名。ADD SNMP TARGETPARAMSコマンドで定義したパラメーターセットの名前を指定する。

IP: ターゲットのIPアドレス

UDP: ターゲットのリスニングUDPポート。1〜255の範囲で指定する。省略時は162

例

``■ SNMPターゲット「tpR30」を追加する。ターゲットホストのIPアドレスは172.28.28.156、UDPポートはデフォルト162を使うものとする。ターゲットパラメーターセット「pzein」で定義したセキュリティーレベルはauthNoPriv（認証あり・暗号化なし）、ユーザー名はzein。
`ADD SNMP TARGETPARAMS=pzein SECURITYLEVEL=authNoPriv USER=zein
ADD SNMP TARGETADDR=tpR30 PARAMS=pzein IP=172.28.28.156`

備考・注意事項

ターゲットにどの通知メッセージが送信されるかは、ユーザーが所属しているグループのNOTIFYVIEWパラメーター（ADD SNMP GROUPコマンド）で決まる。ユーザー名はパラメーターセット（ADD SNMP TARGETPARAMSコマンド）で指定する。また、ユーザーの所属グループは、ADD SNMP USERコマンドのGROUPパラメーターで指定する。

関連コマンド

ADD SNMP GROUP
ADD SNMP TARGETPARAMS
ADD SNMP USER
ADD SNMP VIEW
DELETE SNMP TARGETADDR
SHOW SNMP
SHOW SNMP GROUP
SHOW SNMP TARGETADDR
SHOW SNMP TARGETPARAMS
SHOW SNMP USER
SHOW SNMP VIEW

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B