[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW PORTAUTH TIMER

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`SHOW PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] TIMER PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートにおけるポート認証機能（802.1X認証またはMACベース認証）の各種タイマー（残り時間）を表示する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

入力・出力・画面例

    Manager > show portauth=8021x timer port=7
    802.1X Timers
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port7                       PAE Type............... Both

      Authenticator
          aWhile        quietWhile        reAuthWhen        txWhen
          00            00000             00048             00000

      Supplicant
          authWhile        heldWhile        startWhen
          00               00000            20

    Manager > show portauth=8021x timer port=8
    802.1X Timers
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port7                       PAE Type............... Both

      Attached Supplicant: 00-00-e2-59-56-48
          aWhile        quietWhile        reAuthWhen        txWhen
          00            00000             00000             00000

      Attached Supplicant: 00-00-f4-95-30-6a
          aWhile        quietWhile        reAuthWhen        txWhen
          00            00000             00000             00000

      Supplicant
          authWhile        heldWhile        startWhen
          00               00000            26

    Manager > show portauth=macbased timer port=2
    MAC Based Authentication Timers
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port2

      Supplicant             quietWhile        reAuthWhen
      ---------------------------------------------------
      00-00-f4-42-01-6b      00000             00000

表 1：PORTAUTH=8021Xのとき
Interface | スイッチポートのインターフェース名
PAE Type | 802.1X認証におけるスイッチポートの役割。Authenticator、Supplicant、Bothのいずれか
Authenticator用タイマー
aWhile | SupplicantにEAP-Requestを送信した後、Supplicantからの応答を待つ時間（秒）。または、RADIUSサーバーにAccess-Requestを送信した後、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間（秒）。前者の初期値はSUPPTIMEOUTパラメーターの値、後者の初期値はSERVERTIMEOUTパラメーターの値となる
quietWhile | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）を示すタイマー。QUIETPERIODパラメーターの値が初期値となる
reAuthWhen | Supplicantを再認証するまでの残り時間（秒）。REAUTHPERIODパラメーターの値が初期値となる
txWhen | SupplicantにEAPOLパケットを再送信するまでの待ち時間（秒）。TXPERIODパラメーターの値が初期値となる
Supplicant用タイマー
authWhile | AuthenticatorにEAP-Responseパケットを送信した後、Authenticatorからの応答を待つ時間（秒）。AUTHPERIODパラメーターの値が初期値となる
heldWhile | 認証失敗後、Authenticatorとの通信を試みない期間（秒）を示すタイマー。HELDPERIODパラメーターの値が初期値となる
startWhen | AuthenticatorにEAPOL-Startパケットを送信するまでの待ち時間（秒）。STARTPERIODパラメーターの値が初期値となる

表 2：PORTAUTH=MACBASEのとき
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Supplicant | MACベースSupplicantのMACアドレス
quietWhile | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）を示すタイマー。QUIETPERIODパラメーターの値が初期値となる
reAuthWhen | Supplicantを再認証するまでの残り時間（秒）。REAUTHPERIODパラメーターの値が初期値となる

関連コマンド

ACTIVATE PORTAUTH PORT REAUTHENTICATE
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMAC
SHOW PORTAUTH
SHOW PORTAUTH COUNTER
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH TIMER

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B