[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE IP HELPER

カテゴリー：IP / UDPブロードキャストヘルパー

`ENABLE IP HELPER`

UDPブロードキャストパケットの転送機能を有効にする。デフォルトは無効。

備考・注意事項

本機能では、始点アドレスが0.0.0.0のパケット（例：DHCP request）は転送されない。DHCP/BOOTPパケットを転送したい場合は、DHCP/BOOTPリレー機能（ENABLE BOOTP RELAYコマンド、ADD BOOTP RELAYコマンドなど）を使う。

関連コマンド

ADD IP HELPER
DELETE IP HELPER
DISABLE IP HELPER
SHOW IP HELPER

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B