[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# PoE/概要・基本設定

      - PoE給電機能のオン・オフ
      - 給電時の優先順位
      - ポートごとの給電制限
      - その他

本製品のPoE（Power over Ethernet）給電機能について説明します。
PoE（Power over Ethernet）は、UTPケーブルを使って、データと電力を同時に伝送する技術です。PoEの規格（IEEE 802.3af）では、電力を供給する側を「給電機器（PSE: Power Sourcing Equipment）」、電力の供給を受ける側を「受電機器（PD: Powered Device）」と呼びます。本製品は、PoE規格に準拠した給電機器として、装置全体で最大220W（1ポートあたり15.4W）の電力供給が可能です。

PoE給電機能のオン・オフ

PoE給電機能に対応しているのは、本体内蔵のスイッチポート1〜24（PoEポート）です（拡張ポートはPoEに対応していません）。
デフォルトでは、すべてのPoEポート（1〜24）でPoE給電機能が有効になっており、接続された受電機器（PD）の検出、電力クラスの識別を自動的に行い、必要に応じて給電を開始します。接続されている機器が受電機器ではなく通常のEthernet機器だった場合は、給電を行わず通常のEthernetポートとして動作します。

> Note - 電力クラスは、SHOW POEコマンドをPORTパラメーター付きで実行することにより確認できます（Power Class欄）。なお、電力クラスの情報は同コマンドの表示以外には使用されません（給電制御には使用されません）。

> Note - 本製品を給電機器（PSE）とカスケード接続する場合は、本製品のカスケードポートのPoE給電機能をDISABLE POE PORTコマンドで無効に設定してください。

■ 指定したポートでPoE給電機能を無効にするには、DISABLE POE PORTコマンドを使います。

`DISABLE POE PORT=17-24 ↓
`

■ 指定したポートでPoE給電機能を再度有効にするには、ENABLE POE PORTコマンドを使います。

`ENABLE POE PORT=17-24 ↓
`

給電時の優先順位

本製品は、装置全体で220Wまでの給電が可能です。
PoE規格では受電機器の「電力クラス」を次のように規定していますが、15.4Wのクラス3受電機器なら最大14ポート、7.0Wのクラス2受電機器なら最大24ポートまで同時給電が可能です。

> Note - 本製品はPoEポートに接続された受電機器の電力クラスを自動的に識別しますが、電力クラスの情報にもとづく給電制御は行いません。各PoEポートから供給する電力の上限値は、SET POE PORTコマンドのPOWERLIMITパラメーターを使って個別に設定可能です（下記「ポートごとの給電制限」を参照）。

表 1：電力クラス（参考）
クラス | 用途 | 受電機器の最大使用電力 | 給電機器の最小出力電力
0 | デフォルト | 0.44〜12.95W | 15.4W
1 | オプション | 0.44〜3.84W | 4.0W
2 | オプション | 3.84〜6.49W | 7.0W
3 | オプション | 6.49〜12.95W | 15.4W
4 | 予備 | 予備 | クラス0として処理

受電機器の電力使用量（総量）が220Wを上回った場合は、給電中のポートのうち、もっとも優先順位の低いポートへの給電を停止します。優先順位は次のようにして決定されます。

1. ポートの給電優先度（SET POE PORTコマンドのPRIORITYパラメーターで設定）。CRITICAL（最高）、HIGH（高）、LOW（低）の3段階。
2. 給電優先度の同じポート間では、ポート番号の小さいほうが優先順位が高くなる。

デフォルトでは、すべてのPoEポートで給電優先度がLOWに設定されています。したがって、給電時の優先順位はポート番号の順になります（ポート1が優先順位最高、ポート24が優先順位最低）。
■ ポートの給電優先度を変更するには、SET POE PORTコマンドのPRIORITYパラメーターを使います。

`SET POE PORT=1-8 PRIORITY=CRITICAL ↓
`

ポートごとの給電制限

PoE給電機能が有効になっている各ポートからは、最大15.4Wの給電が可能ですが、ポート単位で供給電力に上限を設けることも可能です。デフォルトの上限値は15.4W（15400mW）です。
特定ポートにおいて、受電機器の電力使用量が上限値を超えた場合は、該当ポートへの給電を停止します。

> Note - 本製品はPoEポートに接続された受電機器の電力クラスを自動的に識別しますが、電力クラスの情報にもとづく給電制御は行いません。各PoEポートから供給する電力の上限値は、SET POE PORTコマンドのPOWERLIMITパラメーターを使って個別に設定可能です。

■ ポートの供給電力に上限値を設定するには、SET POE PORTコマンドのPOWERLIMITパラメーターを使います。単位はmW（ミリワット）です。

`SET POE PORT=9-16 POWERLIMIT=6000 ↓
`

その他

■ 受電機器による電力使用量を監視するため、ログ記録とSNMPトラップ送信のしきい値を設定することができます。これには、SET POE THRESHOLDコマンドを使います。しきい値は、供給可能電力（220W）に対する割合（%）で指定します。デフォルトは95%です。

`SET POE THRESHOLD=80 ↓
`

電力使用量がしきい値をまたぐと（「下から上」と「上から下」の両方）、そのことを示すメッセージがログに記録され、また、SNMPトラップの設定がなされている場合はSNMPトラップメッセージが送信されます。

> Note - ログ機能については、「運用・管理」/「ログ」をご覧ください。また、SNMPトラップの設定については、「運用・管理」/「SNMP」をご覧ください。

■ PoE給電機能の各種情報を確認するには、SHOW POEコマンドを使います。

`SHOW POE ↓
SHOW POE PORT=1 ↓
`

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B