[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# CREATE IP IGMP DESTINATION

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`CREATE IP IGMP DESTINATION=ipadd INTERFACE=vlan-if [PORT[={ALL|port-list}]]`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スタティックなIGMPグループエントリーを作成する。
各エントリーは、マルチキャストグループアドレスとVLANインターフェースの組で識別される。
スタティックエントリーはタイムアウトしないので、削除するにはDESTROY IP IGMP DESTINATIONコマンドを使う。

パラメーター

DESTINATION: マルチキャストグループアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

PORT: メンバーポート。本パラメーターを省略したときは、INTERFACEで指定したVLANの全ポートがメンバーとなる。また、ポートを指定せずにパラメーター名だけを指定した場合は、メンバーポートなしの状態でグループエントリーが作成される。あとでメンバーポートを追加するには、ADD IP IGMP DESTINATIONコマンドを使う。

関連コマンド

ADD IP IGMP DESTINATION
DESTROY IP IGMP DESTINATION
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B