[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT

カテゴリー：スイッチング / ポート認証

`SHOW PORTAUTH[={8021X|MACBASED}] MULTISUPPLICANT PORT={port-list|ALL} [SUPPLICANTMAC=macadd]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

802.1X Multi-Supplicantモードで動作しているAuthenticatorポート、または、MACベース認証ポートの基本設定、および、接続/設定されているSupplicantの情報を表示する。

パラメーター

PORTAUTH: 認証メカニズム。8021X（802.1X認証）、MACBASED（MACベース認証）から選択する。省略時は8021Xと見なされる。

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

SUPPLICANTMAC: SupplicantのMACアドレス。

入力・出力・画面例

    Manager > show portauth multisupplicant port=8
    802.1X Multi-Supplicant Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port8
      Multi-Supplicant Authenticator
      Number of Multi Supplicants........... 1
        Default Settings
              AuthControlPortControl........ Auto
              quietPeriod................... 60
              txPeriod...................... 30
              suppTimeout................... 30
              serverTimeout................. 30
              maxReq........................ 2
              reAuthMax..................... 2
              reAuthPeriod.................. 3600
              reAuthEnabled................. False
              secureVlan.................... On
              trap.......................... None
              mibReset...................... Enabled
              vlanAssignment................ Enabled

        Attached Supplicant(s)
          MAC Address....................... 00-00-f4-95-30-6a
              Authenticator PAE State....... AUTHENTICATED
              Port Status................... authorised
              Backend Authenticator State... IDLE
              AuthControlPortControl........ Auto
              quietPeriod................... 60
              txPeriod...................... 30
              suppTimeout................... 30
              serverTimeout................. 30
              maxReq........................ 2
              reAuthMax..................... 2
              reAuthPeriod.................. 1800
              reAuthEnabled................. True
              keyTransmissionEnabled........ False (not supported)
              adminControlledDirections..... Both (not supported)
              secureVlan.................... On
              trap.......................... None
              mibReset...................... Enabled
              vlanAssignment................ Enabled

    Manager > show portauth=macbased multisupplicant port=9

    MAC Based Authentication Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Interface: port9
      PAE Status............... Enabled
      Number of Supplicants.... 1
      Default Settings
            AuthControlPortControl........ Auto
            quietPeriod................... 60
            reAuthPeriod.................. 3600
            reAuthEnabled................. False
            secureVlan.................... On
            trap.......................... None
            mibReset...................... Enabled
            vlanAssignment................ Enabled

      Attached Supplicant(s)
        MAC Address.................... 00-00-f4-22-33-44
            Authenticator PAE State....... INITIALISE
            Port Status................... unauthorised
            Backend Authenticator State... IDLE
            AuthControlPortControl........ Auto
            quietPeriod................... 60
            reAuthPeriod.................. 3600
            reAuthEnabled................. False
            secureVlan.................... On
            trap.......................... Both
            mibReset...................... Enabled
            vlanAssignment................ Enabled

表 1：PORTAUTH=8021Xのとき
Default Settings | 明示的に設定していないSupplicantに適用される設定値の一覧
Attached Supplicant(s) | 明示的に設定したSupplicantに適用される設定値の一覧、および、ポート配下に接続されているSupplicantの情報一覧
Authenticator PAE State | Authenticatorとしての状態。INITIALISE（初期化）、DISCONNECTED（未接続）、CONNECTING（接続中）、AUTHENTICATING（認証中）、AUTHENTICATED（認証済み）、ABORTING（認証断念中）、HELD（待機中）、FORCEAUTH（「認証済み」に固定設定）、FORCEUNAUTH（「未認証」に固定設定）のいずれか
Port Status | ポートの状態。unauthorised（未認証）かauthorised（認証済み）
Backend Authenticator State | 認証機構の状態。IDLE（アイドル）、INITIALISE（初期化）、RESPONSE（Supplicantから応答受信）、REQUEST（認証サーバーに要求送信）、SUCCESS（認証成功）、FAIL（認証失敗）、TIMEOUT（タイムアウト）のいずれか
AuthControlPortControl | 手動設定によるポート状態。Auto（認証結果に応じて変動。通常の設定）、forceUnauthorised（未認証に固定）、forceAuthorised（認証済みに固定）のいずれか
quietPeriod | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）
txPeriod | SupplicantにEAPOLパケットを再送信する間隔（秒）
suppTimeout | SupplicantにEAP-Requestを送信した後、Supplicantからの応答を待つ時間（秒）
serverTimeout | RADIUSサーバーにAccess-Requestを送信した後、RADIUSサーバーからの応答を待つ時間（秒）
maxReq | Supplicantに対するEAPOL-Requestパケットの最大再送回数
reAuthMax | 再認証時におけるEAPOL-Requestパケットの最大再送回数
reAuthPeriod | Supplicantを再認証する間隔（秒）
reAuthEnabled | 再認証の有効・無効
keyTransmissionEnabled | 未サポート
adminControlledDirections | 未サポート
secureVlan | ダイナミックVLAN有効時、2番目以降に接続されたSupplicantの所属VLANが、最初に認証を通ったSupplicantと同じでないと認証を許可しない機能の有効・無効
trap | ポート認証機能に関するSNMPトラップを送信するかどうか。また、どのようなときに送信するか
mibReset | 古いSupplicant情報をエージアウトするかどうか
vlanAssignment | ダイナミックVLANの有効・無効

表 2：PORTAUTH=MACBASEDのとき
Default Settings | 明示的に設定していないSupplicantに適用される設定値の一覧
Attached Supplicant(s) | 明示的に設定したSupplicantに適用される設定値の一覧、および、ポート配下に接続されているSupplicantの情報一覧
Authenticator PAE State | Authenticatorとしての状態。INITIALISE（初期化）、DISCONNECTED（未接続）、CONNECTING（接続中）、AUTHENTICATING（認証中）、AUTHENTICATED（認証済み）、ABORTING（認証断念中）、HELD（待機中）、FORCEAUTH（「認証済み」に固定設定）、FORCEUNAUTH（「未認証」に固定設定）のいずれか
Port Status | ポートの状態。unauthorised（未認証）かauthorised（認証済み）
Backend Authenticator State | 認証機構の状態。IDLE（アイドル）、INITIALISE（初期化）、RESPONSE（Supplicantから応答受信）、REQUEST（認証サーバーに要求送信）、SUCCESS（認証成功）、FAIL（認証失敗）、TIMEOUT（タイムアウト）のいずれか
AuthControlPortControl | 手動設定によるポート状態。Auto（認証結果に応じて変動。通常の設定）、forceUnauthorised（未認証に固定）、forceAuthorised（認証済みに固定）のいずれか
quietPeriod | 認証失敗後、Supplicantとの通信を拒否する期間（秒）
reAuthPeriod | Supplicantを再認証する間隔（秒）
reAuthEnabled | 再認証の有効・無効
secureVlan | ダイナミックVLAN有効時、2番目以降に接続されたSupplicantの所属VLANが、最初に認証を通ったSupplicantと同じでないと認証を許可しない機能の有効・無効
trap | ポート認証機能に関するSNMPトラップを送信するかどうか。また、どのようなときに送信するか
mibReset | 古いSupplicant情報をエージアウトするかどうか
vlanAssignment | ダイナミックVLANの有効・無効

関連コマンド

ACTIVATE PORTAUTH PORT REAUTHENTICATE
ENABLE PORTAUTH
ENABLE PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT
SET PORTAUTH PORT SUPPLICANTMAC
SHOW PORTAUTH
SHOW PORTAUTH COUNTER
SHOW PORTAUTH MULTISUPPLICANT PORT
SHOW PORTAUTH PORT
SHOW PORTAUTH TIMER

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B