[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET QOS HWPRIORITY

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SET QOS HWPRIORITY QUEUE=p0,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7`

p0〜7: ユーザープライオリティー0〜7のフレームに対応する送信キュー（0〜3。大きいほど優先度が高い）

QoS（Quality of Service）機能の設定を変更する。
具体的には、プライオリティータグフレームのユーザープライオリティー値と、本製品の送信キューのマッピングを変更する。

パラメーター

QUEUE: ユーザープライオリティー0〜7に対応するプライオリティーキューの番号をカンマで区切って指定する。キューはポートごとに0〜3の4つがあり、3がもっとも優先度が高い。フレームは相対的に最も優先度の高いキューからのみ送信される。すなわち、上位のキューに1つでもフレームが格納されている場合、それより下位のキューからはフレームは送信されない。タグなしフレームは、宛先MACアドレスが本製品ならユーザープライオリティー4、宛先MACアドレスが本製品以外ならユーザープライオリティー0と見なされる。p0からp7まですべての値を指定すること。デフォルトは別表を参照。

表 1：ユーザープライオリティー値-プライオリティーキューのデフォルトマッピング
ユーザープライオリティー | キュー番号（大きいほど優先度が高い）
0 | 1
1 | 0
2 | 0
3 | 1
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3

例

``■ ユーザープライオリティー0〜7に対し、送信キュー0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3を割り当てる。
`SET QOS HWPRIORITY QUEUE=0,0,0,1,1,2,2,3`

関連コマンド

SHOW QOS HWPRIORITY

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B