[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DISABLE INTERFACE LINKTRAP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`DISABLE INTERFACE={ifindex|interface} LINKTRAP`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

（SNMPv1/v2c/3）指定したインターフェースでリンクアップ/リンクダウントラップを生成しないようにする。デフォルトは無効（トラップを生成しない）。
リンクトラップの設定はSHOW INTERFACEコマンドで確認できる（ifLinkUpDownTrapEnable）。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名を指定する。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。スイッチポートのインターフェース名は「portX」（Xはポート番号）、VLANインターフェースのインターフェース名は「vlanX」（XはVLAN ID）となる。

例

``■ スイッチポート1でリンクアップ/リンクダウントラップの生成を無効にする。
`DISABLE INTERFACE=port1 LINKTRAP`

備考・注意事項

VLANインターフェースのリンクステータス（ifOperStatus）は、所属ポートが1つでもリンクアップしていれば「Up」、1つもリンクアップしていなければ「Down」となる。

関連コマンド

DISABLE SNMP COMMUNITY TRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP
ENABLE SNMP COMMUNITY TRAP
SET INTERFACE TRAPLIMIT
SHOW INTERFACE

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B