[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`DELETE IP ROUTE=ipadd MASK=ipadd INTERFACE=vlan-if NEXTHOP=ipadd`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

スタティックルートを削除する。ダイナミックルートは削除できない。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPアドレス

MASK: 宛先ネットワークのネットマスク

INTERFACE: 本経路宛てパケットを送出するIPインターフェース名

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス

例

``■ デフォルトルートを削除する。
`DELETE IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.1.32`

関連コマンド

ADD IP ROUTE
SET IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B