[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET BOOTP RELAY OPTION82 PORT

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`SET BOOTP RELAY OPTION82 PORT={port-list|ALL} [SUBSCRIBERID=string] [TRUSTED={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
string: 文字列（0〜50文字。英数字と空白のみ使用可能。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

スイッチポートごとに、リレーエージェント情報オプションを付加するときの動作を設定する。
本コマンドの設定は、ENABLE BOOTP RELAY OPTION82コマンドで同機能を有効化していないと意味を持たないので注意。

パラメーター

PORT: スイッチポート番号

SUBSCRIBERID: 指定ポートのSubscriber-IDを指定する。本パラメーターに1文字以上の文字列が指定されている場合は、リレーエージェント情報オプションにSubscriber-IDサブオプションを含める。本パラメーターが指定されていない、あるいは、空文字列（長さが0の文字列）が指定されている場合は、Subscriber-IDサブオプションを含めない。デフォルトは指定なし（Subscriber-IDサブオプションを含めない）。

TRUSTED: 指定ポートにおいて、リレーエージェント情報オプション付きで、なおかつ、giaddrフィールドが0のクライアントパケットを受信した場合の動作を指定する。YES、ON、TRUE（いずれも同じ意味）を指定した場合は、該当パケットを転送する。NO、OFF、FALSE（いずれも同じ意味）を指定した場合は、該当パケットを破棄する。デフォルトはNO。

関連コマンド

ADD BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY OPTION82
SET BOOTP RELAY OPTION82
SHOW BOOTP RELAY PORT

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions
RFC3046, DHCP Relay Agent Information Option

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B