[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE STP PORT

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`ENABLE STP PORT={port-list|ALL}`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

指定ポートでスパニングツリープロトコルを有効にする。
有効にすると、該当ポートでBPDUが生成されるようになり、所属ドメインのスパニングツリーが再構成される。

パラメーター

PORT: ポート番号。複数指定が可能。ALLを指定した場合はすべてのスイッチポートでスパニングツリープロトコルを有効にする。

関連コマンド

DISABLE STP PORT
SET STP PORT
SHOW STP PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B