機能別解説

シンプル目次

運用・管理 (コマンド)

1: システム

      ログイン
      再起動
      システム時刻の設定
      システム名の設定
      HTTPサーバー（サポート対象外）の無効化
      システムチェック

2: 記憶装置とファイルシステム

      物理デバイス
       フラッシュメモリー
      ファイルシステム
       ファイル名
        長いファイル名
       ワイルドカード
       ファイルの操作

3: コンフィグレーション

      設定の保存と復元

4: コマンドプロセッサー

      ログイン
      コマンドプロンプト
      コマンドライン編集キー
      コマンド入力時の注意事項
      コンソールメッセージ
      コマンド入力補助機能
       入力候補の表示
        次のキーワード候補を表示
        入力途中のキーワード候補を表示
       キーワードの補完
       パラメーター値の説明
      オンラインヘルプ
      端末画面のページ当たり行数
      エイリアス（別名）

5: ユーザー認証データベース

      ユーザーレベル
       コマンドプロンプト
      デフォルトアカウント
      ユーザー認証処理の順序
      ユーザーアカウントの管理

6: 認証サーバー

      ユーザー認証処理の順序
      RADIUSサーバー

7: アップロード・ダウンロード

      ダウンロード
       ネットワーク経由でのダウンロード
       コンソールポート経由でのダウンロード
      アップロード
       ネットワーク経由でのアップロード
       コンソールポート経由でのアップロード

8: ソフトウェア

      ファイル名
       ファームウェアファイル（リリースファイル）
       パッチファイル
       ファームウェアインストーラーにおけるバージョン表記
      ファームウェアファイル（リリースファイル）の有効化
      インストール（ファームウェア構成）情報

9: メール送信

      基本設定
      メール機能の使用例

10: セキュリティー

      セキュリティーモード/ノーマルモード
       モードの変更
      Remote Security Officer（RSO）
      Managerレベルでのセキュリティータイマー

11: ログ

      デフォルトのログ設定
      ログの閲覧
      ログ設定のカスタマイズ手順
       ログ出力先の定義
       メッセージフィルターの追加
       ログ設定の確認
      設定例
       syslogサーバーへのログ転送
       メール送信
      資料編
       メッセージフォーマット
       ログレベル
       ログフィルターの条件指定に使える比較演算子
       モジュールIDとモジュール名
       タイプ/サブタイプ
       syslog形式への変換
        ログレベルとsyslogレベルのマッピング
        メッセージタイプとsyslogファシリティーの対応表

12: スクリプト

13: トリガー

14: SNMP

      SNMPv1/SNMPv2c
       基本設定
       その他
      SNMPv3
       基本設定
       その他
      SNMPv1/v2c/v3の共通事項

15: NTP

      基本設定
      付録
       定義済みのタイムゾーン名一覧

PoE (コマンド)

16: 概要・基本設定

      PoE給電機能のオン・オフ
      給電時の優先順位
      ポートごとの給電制限
      その他

スイッチング (コマンド)

17: 概要・基本設定

      レイヤー3スイッチとしての設定手順

18: ポート

      ポートの指定方法
      基本コマンド
      ポートトランキング
      ポートミラーリング
       基本設定
       ハードウェアIPフィルターによるミラーリング
      ポートセキュリティー
      パケットストームプロテクション
      ポート帯域制限機能
      トリガー

19: LACP（IEEE 802.3ad）

      基本設定

20: バーチャルLAN

      デフォルトVLAN
      ポートVLAN
      タグVLAN
       VLANタグ対応サーバーの共用
       VLANタグを利用したスイッチ間接続
      VLAN間ルーティング
      Protected VLAN
      マルチプルVLAN（Private VLAN）
       基本ルール
       設定例

21: スパニングツリープロトコル

      基本設定
      マルチプルSTPドメイン
      スパニングツリーパラメーターの設定変更

22: フォワーディングデータベース

      FDBエントリー
      自動学習とダイナミックエントリー
      スタティックエントリー

23: QoS

      プライオリティータグと送信キュー
      送信キューの重み付けと最大送信遅延時間
      ハードウェアIPフィルターによるIPベースのQoS

24: ハードウェアIPフィルター

      基本動作
       フィルターの構成
       フィルター処理の流れ
      設定手順
       フィルター（マッチ条件）の作成
       フィルター番号の確認
       フィルターエントリーの追加
        フィルター番号の指定
        フィルタリング条件の指定
        アクションの指定
      コマンド例
      設定例
       特定スイッチポートからのみ外部へのUDP通信を許可
       TCP片方向通信
       「マルチプルVLAN」的構成例
       IPベースのQoS
       ハードウェアIPフィルターによるポートミラーリング

25: ポート認証

      概要
      802.1X認証方式
      基本設定
       Authenticator
       Authenticator（ダイナミックVLAN）
       Supplicant
       認証サーバー

26: DHCP Snooping

      概要
      基本設定

IP (コマンド)

27: 概要・基本設定

      IPホストとしての基本設定
      IPルーターとしての基本設定
      デバッグ用コマンド

28: IPインターフェース

      VLANインターフェースの指定方法
      IPインターフェースの作成・削除
      DHCPによるIPアドレス自動設定
      マルチホーミング
      始点IPアドレスの決定
      ディレクティドブロードキャストパケットフィルタリング

29: 経路制御

      インターフェース（ダイレクト）経路
      スタティック経路
      デフォルト経路

30: 経路制御（RIP）

      プロトコル概要
       RIP Version1と2
      基本設定

31: 経路制御フィルター

      IPルートフィルター
       基本
       RIPに対する動作
      Trusted Routerフィルター

32: 名前解決

      ホストテーブル
      DNS
       DNSキャッシュ

33: ARP

      プロトコル概要
      ARPエントリーの手動登録
      ARPキャッシュログ
      プロキシーARP

34: DNSリレー

      基本設定
      DNSキャッシュ

35: DHCP/BOOTPリレー

      基本設定

36: UDPブロードキャストヘルパー

      基本設定
      設定例

37: Pingポーリング

      基本設定
      機器の状態
      トリガー
      ログ

IPマルチキャスト (コマンド)

38: IGMP

39: IGMP Snooping