[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW SWITCH COUNTER

カテゴリー：スイッチング / 一般コマンド

`SHOW SWITCH COUNTER`

スイッチングモジュールの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch counter

    Switch Counters
    ---------------------------------------------------------------------------
    Switch instance:        0

    Packet DMA counters:

     Receive:                               Transmit:
      Packets                      71202     Packets                      71196
      Discards                         0     Discards                         2
      TooFewBuffers                    0     Aborts                           0
      DescriptorsExhausteds            0     DescriptorAreaFilleds            0
      QueueLength                      0     QueueLength                     12

    PCI bus counters:
      ParityErrors                     0     ErrorChannel                     0
      FatalErrors                      0

    General counters:
      Resets                           0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Packet DMA countersセクション | DMAに関するカウンターが表示される。
Receiveサブセクション | 受信パケットに関する統計が表示される。
Packets | スイッチチップからCPUに渡されたパケットの数
Discards | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、受信キューが4096を超えたか、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回った、あるいは、パケットにデータが含まれていなかったために破棄されたものの数
TooFewBuffers | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回ったために破棄されたものの数
DescriptorsExhausteds | 受信バッファーディスクリプターの枯渇により、スイッチチップからバッファーへのDMA転送に失敗した回数
QueueLength | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、CPUによる処理を待っているものの数
Transmitサブセクション | 送信パケットに関する統計が表示される。
Packets | CPUからスイッチチップに渡されたパケットの数
Discards | エラーによるDMAプロセスのリセットが原因で、送信されずに破棄されたパケットの数
Aborts | 時間がかかりすぎたために送信を中断されたパケットの数
DescriptorAreaFilleds | CPUからスイッチチップに大量のパケットが転送されたか、PCIバスの使用率が高くなりDMA転送が遅くなったことが原因で、送信ディスクリプター領域がいっぱいになった回数
QueueLength | 送信キューに格納されているパケットの数
PCI bus countersセクション | PCIバスに関するカウンターが表示される。
ParityErrors | PCIバス上のデータ転送におけるパリティーエラーの発生回数（スイッチチップが報告したもの）
FatalErrors | PCIバス上のデータ転送における致命的エラーの発生回数（スイッチチップが報告したもの）
ErrorChannel | データ転送中にエラーが発生したDMAチャンネル
General countersセクション | 一般的なカウンターが表示される。
Resets | エラーによるDMAチャンネルのリセット回数

関連コマンド

RESET SWITCH
SHOW SWITCH

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B