[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ENABLE SNMP COMMUNITY TRAP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`ENABLE SNMP COMMUNITY=community TRAP`

community: SNMPコミュニティー名（1〜15文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv1/v2c）指定したSNMPコミュニティーにおけるSNMPトラップの生成を有効にする。デフォルトは無効。
トラップはコミュニティーのトラップホスト（TRAPHOST）に送信される。

パラメーター

COMMUNITY: SNMPコミュニティー名

例

``■ コミュニティー「public」でトラップの生成を有効にする。
`ENABLE SNMP COMMUNITY=public TRAP`

備考・注意事項

トラップホストを設定しても、本コマンドを実行しないとトラップが送信されないので注意が必要。
インターフェースリンクトラップはデフォルトでオフになっている。オンにするには、ENABLE INTERFACE LINKTRAPコマンドを実行する。
SNMPトラップの送信を有効にしている場合、RESTARTコマンド実行時は、REBOOTオプション（ハードウェアリセット）、SWITCHオプション（ソフトウェアリセット）のどちらを指定した場合でもcoldStartトラップが送信される。warmStartトラップは、RESET IPコマンドを実行したときに送信される。

関連コマンド

DISABLE SNMP COMMUNITY TRAP
ENABLE INTERFACE LINKTRAP

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B