[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET SNMP GROUP

カテゴリー：運用・管理 / SNMP

`SET SNMP GROUP=group SECURITYLEVEL={noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv} [READVIEW=view] [WRITEVIEW=view] [NOTIFYVIEW=view]`

group: SNMPグループ名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）
view: SNMPビュー名（1〜32文字。大文字小文字を区別する）

（SNMPv3）ユーザーグループの設定を変更する。

パラメーター

GROUP: SNMPグループ名

SECURITYLEVEL: 本グループ所属のユーザーに求められる最低限のセキュリティーレベルを指定する。noAuthNoPriv（認証なし・暗号化なし）、authNoPriv（認証あり・暗号化なし）、authPriv（認証あり・暗号化あり）から選択する。

READVIEW: 本グループ所属のユーザーが読み出せるMIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。READVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなるMIBオブジェクトも読み出せない。

WRITEVIEW: 本グループ所属のユーザーが書き込めるMIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。WRITEVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなるMIBオブジェクトにも書き込めない。

NOTIFYVIEW: 本グループ所属のユーザーが受け取れる通知MIBオブジェクトの範囲（ビュー）を指定する。ビューはADD SNMP VIEWコマンドで定義する。NOTIFYVIEWの指定がない場合、本グループ所属のユーザーはいかなる通知MIBオブジェクトも受け取れない（通知メッセージが送信されない）。

例

``■ SNMPグループ「admins」を定義する。セキュリティーレベルは認証あり・暗号化あり。読み出し、書き込み、通知受信のすべてにおいて、internetノード（1.3.6.1）以下のすべてのオブジェクトにアクセスできるよう設定する。
`ADD SNMP VIEW=most MIB=internet TYPE=INCLUDE
ADD SNMP GROUP=admins SECURITYLEVEL=AUTHPRIV READVIEW=most WRITEVIEW=most NOTIFYVIEW=most
` ■ SNMPグループ「mib2operators」を定義する。セキュリティーレベルは認証あり・暗号化なし。mib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の読み出しだけを許可する。
`ADD SNMP VIEW=standard MIB=mib-2 TYPE=INCLUDE
ADD SNMP GROUP=mib2operators SECURITYLEVEL=AUTHNOPRIV READVIEW=standard`

関連コマンド

ADD SNMP USER
ADD SNMP VIEW
DELETE SNMP GROUP
SET SNMP GROUP
SHOW SNMP GROUP
SHOW SNMP USER
SHOW SNMP VIEW

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B