[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# RESET IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`RESET IP INTERFACE=vlan-if`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

指定したIPインターフェースをリセットする。
該当インターフェース上のダイナミックルート、ARPエントリーは消去され、また統計カウンターもリセットされる。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP
RESET IP COUNTER
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B