[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET DHCPSNOOPING PORT

カテゴリー：スイッチング / DHCP Snooping

`SET DHCPSNOOPING PORT={port-list|ALL} [MAXLEASES=0..100] [SUBSCRIBERID=string] [TRUSTED={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）
string: 文字列（0〜50文字。英数字と空白のみ使用可能。空白を含む場合はダブルクォートで囲む）

指定したスイッチポートにおけるDHCP Snoopingの動作を変更する。

パラメーター

PORT: スイッチポート。複数指定が可能。

MAXLEASES: 指定ポート経由のIP通信を許可するクライアントの数（ダイナミック（DHCPクライアント）、スタティック（IP固定設定クライアント）の合計）。デフォルトは1。

SUBSCRIBERID: 指定ポートのSubscriber-IDを指定する。DHCP Snoopingのオプション機能であるリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加・検査・削除機能が有効化されている場合、本パラメーターに1文字以上の文字列が指定されているときは、リレーエージェント情報オプションにSubscriber-IDサブオプションを含める。本パラメーターが指定されていない、あるいは、空文字列（長さが0の文字列）が指定されている場合は、Subscriber-IDサブオプションを含めない。デフォルトは指定なし（Subscriber-IDサブオプションを含めない）。

TRUSTED: DHCP Snoopingにおけるポート種別。YES、ON、TRUEを指定した場合、DHCP Snoopingによるフィルタリングが行われないTrustedポートとなる（サーバーなどの接続用）。NO、OFF、FALSEを指定した場合は、DHCP Snoopingによるフィルタリングが行われるUntrustedポートとなる（不特定多数のクライアント接続用）。デフォルトはNO（Untrustedポート）。

備考・注意事項

MAXLEASESパラメーターは、ダイナミックエントリー（DHCPクライアント）だけでなく、ADD DHCPSNOOPING BINDINGコマンドで登録するスタティックエントリー（IP固定設定のクライアント）の数にも影響する（デフォルトでは、ポートあたり1つしかスタティックエントリーを登録できない）。

関連コマンド

ADD DHCPSNOOPING BINDING
ENABLE DHCPSNOOPING
ENABLE DHCPSNOOPING OPTION82
SHOW DHCPSNOOPING
SHOW DHCPSNOOPING PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B