[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET LOG OUTPUT

カテゴリー：運用・管理 / ログ

`SET LOG OUTPUT={TEMPORARY|output-id} [DESTINATION={EMAIL|MEMORY|SYSLOG}] [MESSAGES=count] [SECURE={YES|NO}] [SERVER=ipadd] [TO=email-addr] [ZONE={time-zone|utc-offset}]`

output-id: ログ出力ID（1〜20）
count: 個数（1〜）
ipadd: IPアドレス
email-addr: 電子メールアドレス
time-zone: タイムゾーン名
utc-offset: 協定世界時（UTC）からのオフセット（+23:59:59〜-23:59:59）

ログ出力先の定義を変更する。

パラメーター

OUTPUT: ログ出力先ID。1〜20の任意の番号か、特殊なキーワード「TEMPORARY」（RAM）を指定する。TEMPORARYを指定した場合、SECUREパラメーターは指定できず、DESTINATIONはMEMORYしか指定できない。

DESTINATION: ログメッセージの出力先。EMAIL（TOパラメーターで指定されたアドレスに電子メールで送信）、MEMORY（RAM上に保存。OUTPUTパラメーターにTEMPORARYを指定したときのみ有効）、SYSLOG（SERVERパラメーターで指定したsyslogサーバーに転送。メッセージはsyslogフォーマットに変換される）から選択する。

MESSAGES: DESTINATIONがMEMORYのときは、保存するメッセージの最大数。最大値に達したときは、古いメッセージから順番に削除される。DESTINATIONがEMAILの場合は、一度に送信されるメッセージの数。DESTINATIONがMEMORYのときのデフォルトは200、EMAILのときは100。

SECURE: この出力先が「安全」かどうかを指定する。NOを指定した場合、パスワード変更など一部のメッセージが出力されなくなる。OUTPUTにTEMPORARYを指定した場合は、本パラメーターは指定できない。DESTINATIONがMEMORYの場合のデフォルトはYES。その他の場合のデフォルトはNO。

SERVER: DESTINATIONがSYSLOGの場合、転送先syslogサーバーのIPアドレスを指定する。

TO: DESTINATIONにEMAILを指定した場合の、送信先メールアドレスを指定する。

ZONE: タイムゾーン名またはUTCからのオフセットを指定する。

関連コマンド

CREATE LOG OUTPUT
DESTROY LOG OUTPUT
SHOW LOG OUTPUT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B