[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE IP IGMP DESTINATION

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP

`DELETE IP IGMP DESTINATION=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT={ALL|port-list}`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

スタティックなIGMPグループエントリーからメンバーポートを削除する。
本コマンドでメンバーポートをすべて削除しても、グループエントリーは「メンバーポートなし」の状態で残る。エントリーを削除するには、DESTROY IP IGMP DESTINATIONコマンドを使う。

パラメーター

DESTINATION: マルチキャストグループアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース名

PORT: メンバーポート

関連コマンド

ADD IP IGMP DESTINATION
CREATE IP IGMP DESTINATION
DESTROY IP IGMP DESTINATION
SHOW IP IGMP

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B