[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW STP

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`SHOW STP[={stpname|ALL}] [SUMMARY]`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

STPドメインの設定情報を表示する。

パラメーター

STP: STPドメイン名。省略時およびALL指定時はすべてのSTPドメインの情報が表示される。

SUMMARY: STPドメインの情報を簡潔に一覧表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show stp

     STP Information
    ---------------------------------------------------------------------------
    Name .................. default
     Mode .................. Standard
     RSTP Type ............. (n/a)
     VLAN members .......... default (1)
                             white (10)
                             orange (20)
                             beige (30)
                             uplink (1000)
     Status ................ ON
     Number of Ports ....... 22
       Number Enabled ...... 22
       Number Disabled ..... 0
     Bridge Identifier ..... 32768 : 00-90-99-40-4f-00
     Designated Root ....... 32768 : 00-90-99-40-4f-00
     Root Port ............. (n/a)
     Root Path Cost ........ 0
     Max Age ............... 20
     Hello Time ............ 2
     Forward Delay ......... 15
     Switch Max Age ........ 20
     Switch Hello Time ..... 2
     Switch Forward Delay .. 15
     Hold Time ............. 1

    ---------------------------------------------------------------------------

    Manager > show stp summary

     STP Name          Mode       Ports Enabled   Ports Disabled   Bridge Role
    ---------------------------------------------------------------------------
     default           Standard              22                0   Root Bridge
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Name | STPドメイン名
Mode | STPの動作モード。Standard（802.1d）かRapid（802.1w）
RSTP Type | Rapid STPの動作モード。NormalかSTP Compatible
VLAN members | 所属VLAN。かっこ内はVLAN ID
Status | STPドメインの状態。ONかOFF
Number of Ports | STPドメインに所属しているポートの総数
Number Enabled | イネーブル状態のポート数
Number Disabled | ディセーブル状態のポート数
Bridge Identifier | ブリッジ識別子。ブリッジプライオリティーとMACアドレスで構成される
Bridge Priority | ブリッジプライオリティー
Designated Root | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Root Port | ルートポートの番号。ルートブリッジのときは(n/a)と表示される
Root Path Cost | ルートパスコスト。ルートブリッジまでのパスコスト
Max Age | 最大エージタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Hello Time | ハロータイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Forward Delay | フォワードディレイタイム（秒）。ルートブリッジによって決定された値
Switch Max Age | 本機の最大エージタイム設定値（SET STPコマンドのMAXAGEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Switch Hello Time | 本機のハロータイム設定値（SET STPコマンドのHELLOTIMEパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Switch Forward Delay | 本機のフォワードディレイタイム設定値（SET STPコマンドのFORWARDDELAYパラメーター）。ルートブリッジになったときにこの値が使用される
Hold Time | ルートブリッジがConfiguration BPDUを送信するときの最小送信間隔（秒）。この値は標準規格で規定されており、1秒固定に設定されている。Standardモードのときだけ表示される。
Transmission Limit | ハロータイムの間に送信可能なBPDUの数。この値は標準規格で規定されており、3で固定に設定されている。Rapidモードのときだけ表示される。

表 2：SUMMARYオプション指定時
STP Name | STPドメイン名
Mode | STPの動作モード。Standard（802.1d）かRapid（802.1w）
Ports Enabled | イネーブル状態のポート数
Ports Disabled | ディセーブル状態のポート数
Bridge Role | STPドメインにおける役割。None、Designated、Rootのいずれか

関連コマンド

CREATE STP
DESTROY STP
DISABLE STP
ENABLE STP
SET STP
SHOW STP COUNTER
SHOW STP PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B