[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE SWITCH L3FILTER ENTRY

カテゴリー：スイッチング / ハードウェアIPフィルター

`DELETE SWITCH L3FILTER=filter-id ENTRY=entry-id`

filter-id: フィルター番号（1〜14）
entry-id: エントリー番号（1〜124）

ハードウェアIPフィルターから指定したフィルターエントリーを削除する。
フィルター番号、エントリー番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH L3FILTERコマンドで確認してから指定すること。エントリーを削除すると、後続のエントリー番号が1つずつ前にずれるので注意。

パラメーター

L3FILTER: フィルター番号。この番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH L3FILTERコマンドで確認してから指定すること

ENTRY: エントリー番号。この番号は可変なので、必ずSHOW SWITCH L3FILTERコマンドにENTRYオプションを付けて実行し、希望のエントリーを確認してから指定すること。

関連コマンド

ADD SWITCH L3FILTER ENTRY
SET SWITCH L3FILTER ENTRY
SHOW SWITCH L3FILTER

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B