[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP DNS

カテゴリー：IP / 名前解決

`SHOW IP DNS`

DNSサーバーリストとDNSキャッシュ機能の設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip dns

    DNS Server Configuration
    --------------------------------------------------------------------------------
    Domain                     Int/Status   Primary         Secondary       Requests
    --------------------------------------------------------------------------------
    ANY                        No           192.168.10.100  0.0.0.0               16
    mikan.fruit.com            No           172.20.10.1     172.20.10.2            0
    ringo.fruit.com            No           172.20.20.1     172.20.20.2            0
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cache:
      Maximum entries ................... 100
      Current entries ................... 5 (1480 bytes)
      Timeout (minutes) ................. 30
      Cache hits ........................ 3

表 1
Domain | 該当サーバーの担当ドメイン。ANYはマッチするドメインがなかった場合に使用するデフォルトサーバーを示す
Int/Status | DNSサーバーアドレスをDHCPで動的に取得する場合、情報を取得するIP（VLAN）インターフェースの名前とインターフェースの状態（Up/Down）が表示される。サーバーアドレスを固定的に設定している場合は、Noと表示される。
Primary | プライマリーDNSサーバーアドレス。未設定の場合は0.0.0.0と表示される。サーバーアドレスを動的に取得しているときは、該当インターフェースがダウンだとアドレスは未設定状態となる。
Secondary | セカンダリーDNSサーバーアドレス。未設定の場合は0.0.0.0と表示される。
Requests | 該当サーバーへの問い合わせ回数。
Cacheセクション | DNSキャッシュ機能に関する情報が表示される。
Maximum entries | DNSキャッシュに保持できるエントリーの最大数
Current entries | 現時点でのキャッシュエントリー数（カッコ内はメモリー消費量）
Timeout (minutes) | キャッシュエントリーの有効期限（分）
Cache hits | キャッシュヒット回数。DNSの問い合わせに対し、キャッシュエントリーの情報で応答できた回数。

関連コマンド

ADD IP DNS
DELETE IP DNS
DISABLE IP DNSRELAY
ENABLE IP DNSRELAY
SET IP DNS
SET IP DNS CACHE
SHOW IP DNS CACHE
TELNET

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B