[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW VLAN DEBUG

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`SHOW VLAN DEBUG`

VLANのデバッグオプションを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show vlan debug

      Vlan      Enabled Debug Modes       Output     Timeout
      ----------------------------------------------------------------------------
      Vlan1     PKT                       16         NONE
      ------------------------------------------------------------
      Vlan      Enabled Debug Modes       Output     Timeout
      ----------------------------------------------------------------------------
      Vlan1000  None
      ------------------------------------------------------------

表 1
VLAN | VLAN名称。接頭辞「Vlan」にVLAN IDをつなげた形式で表示される。
Enabled Debug Modes | 現在有効になっているデバッグオプション。PKTかNone。
Output | デバッグ情報の出力先（仮想端末（TTY）番号）
Timeout | デバッグオプションの残り有効期間（秒）

関連コマンド

DISABLE VLAN DEBUG
ENABLE VLAN DEBUG

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B