[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`SHOW IP INTERFACE[=vlan-if] [COUNTER]`

vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

IPインターフェースの情報を表示する。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名。省略時はすべてのインターフェースの情報が表示される。

COUNTER: このオプションを指定したときは、インターフェースのパケット送受信統計が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ip interface

    Interface     Type     IP Address       Bc Fr PArp  Filt RIP Met.   SAMode  IPSc
    Pri. Filt     Pol.Filt Network Mask     MTU   VJC   GRE  OSPF Met.  DBcast  Mul.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Local         ---      Not set          -  -  -     ---  --         Pass
    ---           ---      Not set          1500  -     ---  --         ---     ---
    vlan10        Static   192.168.10.1     1  n  Off   ---  01         Pass
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    vlan20#       Static   192.168.20.1     1  n  Off   ---  01         Pass
    ---           ---      255.255.255.0    1500  -     ---  0000000001 No      Rec
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
IP Address | IPアドレス。0.0.0.0はIPアドレスが決まっていないことを示す。
Bc | ブロードキャストアドレスの表現方法。0はオール0、1はオール1を示す。通常は1。
Fr | MTU値を超えるパケットをフラグメント化するかどうか。yはDFビットを無視して常にフラグメント化することを示す。nはDFビットの指示に従うことを示す。
PArp | プロキシーARPが有効かどうかを示す。
Filt | （未サポート）トラフィックフィルター番号
RIP Met. | RIPメトリック
Pol.Filt | （未サポート）ポリシーフィルター番号
Network Mask | サブネットマスク。0.0.0.0はDHCP使用時などにサブネットマスクが未決定であることを示す。
MTU | インターフェースの最大送信パケットサイズ（MTU）
OSPF Met. | （未サポート）OSPFメトリック
DBcast | このインターフェース下のネットワークに対するディレクティドブロードキャストを転送するかどうか。YesまたはNo。

表 2：COUNTERオプション
Interface | インターフェース名。「LOCAL」はローカルIPインターフェースを示す。名前の後の「#」は、該当インターフェースがリンクダウンしていることを示す
Type | インターフェース種別。Static（静的に設定されたインターフェース）、Dynamic（外部からのSLIP/PPP接続によって動的に作成されるインターフェース）、Inactive（何らかの理由によりレイヤー2インターフェースとのバインドが切れたインターフェース）
ifInPkts | 受信パケット数
ifOutPkts | 送信パケット数
ifInBcastPkts | 受信マルチキャストパケット数
ifOutBcastPkts | 送信マルチキャストパケット数
ifInUcastPkts | 受信ユニキャストパケット数
ifOutUcastPkts | 送信ユニキャストパケット数
ifInDiscards | 受信後に破棄したパケット数
ifOutDiscards | 送信前に破棄したパケット数

関連コマンド

ADD IP INTERFACE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP COUNTER

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B