[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# DELETE VLAN PORT

カテゴリー：スイッチング / バーチャルLAN

`DELETE VLAN={vlanname|1..4094} PORT={port-list|ALL}`

vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

VLANからポートを削除する。
VLAN default以外のVLANからタグなし設定のみのポートを削除すると、そのポートはVLAN defaultのタグなしポートに戻る。

パラメーター

VLAN: VLAN名またはVLAN ID。

PORT: 削除するポートの一覧。ALLを指定した場合は、該当VLANの所属ポートがすべて削除される。

例

``■ VLAN orangeからポート1を削除する。
`DELETE VLAN=orange PORT=1`

備考・注意事項

ポートは必ずいずれかのVLANに所属していなくてはならない。そのため、削除するとポートがどのVLANにも所属しなくなるような指定をすると、本コマンドはエラーになる。
マルチプルVLAN（Private VLAN）のプライベートポートは、グループ単位で削除しなくてはならない。たとえば、ポート1〜8が同一グループの場合、DELETE VLAN=somevlan PORT=1-8のように指定すること。

関連コマンド

ADD VLAN PORT
SHOW VLAN

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B