[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# TRACE

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`TRACE [IPADDRESS=]ipadd [MAXTTL=1..255] [MINTTL=1..255] [NUMBER=1..100] [PORT=port] [SCREENOUTPUT={YES|NO}] [SOURCE=ipadd] [TIMEOUT=0..65535] [TOS=0..255]`

ipadd: IPアドレス
port: UDPポート番号（0〜65535）

指定したアドレスまでの経路をトレースする。
指定しなかったパラメーターについては、SET TRACEコマンドで設定したデフォルト値が用いられる。

パラメーター

IPADDRESS: 宛先IPアドレス。ホストテーブルに登録されているホスト名も使用可能。

MAXTTL: 最大ホップ数。トレースルートの範囲をここで指定したホップ数までに制限する。

MINTTL: 最小ホップ数。1個目のパケットのTTLフィールドにはMINTTLの値が設定される。最初の数ホップをスキップするために使用する。

NUMBER: 各ホップで送信するパケットの数。最大100個。デフォルトは3個。

PORT: トレースパケットの終点UDPポート。未使用と思われるポートを指定する。デフォルトは33434。

SCREENOUTPUT: 端末画面に結果を出力するかどうか。

SOURCE: 始点IPアドレス。省略時は送信インターフェースのIPアドレスが使われる。

TIMEOUT: ホップごとの応答待ち時間。デフォルトは3秒。

TOS: IPパケットのTOSオクテットに設定する値を指定する。省略時は0

入力・出力・画面例

    Manager > trace 172.16.212.32

    Trace from 0.0.0.0 to 172.16.212.32, 1-30 hops
     0. 172.16.28.32         9      9     10 (ms)
     1. 172.16.31.1          5      5      6 (ms)
     2. ***                  ?      ?      ? (ms)
     3. 172.16.16.3          9     10     11 (ms)
     4. 172.16.244.33       88     91     96 (ms)
    ***
    Target reached

例

``■ IPノード192.168.10.5に対するトレースルート
`trace 192.168.10.5`

関連コマンド

SET TRACE
SHOW TRACE
STOP TRACE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B