[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD STP VLAN

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`ADD STP=stpname VLAN={vlanname|2..4094}`

stpname: STPドメイン名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）
vlanname: VLAN名（1〜15文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ユーザー定義のSTPドメインにVLANを所属させる。
STPドメインには、デフォルトで存在する「default STP」（削除不可）と、CREATE STPコマンドで作成したユーザー定義のSTPドメインがある。
・VLAN defaultはつねにdefault STPの所属となり、他のSTPに所属させることはできない。
・CREATE VLANコマンドで作成したユーザー定義のVLANも、本コマンドで所属を変えない限りdefault STPの所属となる。
・ユーザー定義STPドメインから削除されたVLANはdefault STPの所属に戻る。
・他のユーザー定義STPに所属しているVLANの所属を本コマンドで変えることはできない。その場合、いったんSTPからVLANを削除し（default STP所属に戻し）、その後本コマンドを実行する。
・スイッチポートが複数のVLANに所属している場合、該当ポートは複数のSTPドメインに所属できる（オーバーラップSTP）。ただし、オーバーラップSTPは標準規格でないため、他製品との相互接続性は保証されない。

パラメーター

STP: STPドメイン名。defaultは指定できない。ユーザー定義のSTPドメインからdefault STPに戻したいときは、DELETE STP VLANコマンドを使って、該当VLANをユーザー定義STPの所属からはずせばよい。

VLAN: VLAN名またはVLAN ID（VID）

例

``■ STPドメイン「mystp」にVLAN whiteを追加する。
`ADD STP=mystp VLAN=white`

関連コマンド

DELETE STP VLAN
SHOW STP

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B