[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW STP PORT

カテゴリー：スイッチング / スパニングツリープロトコル

`SHOW STP PORT[={port-list|ALL}]`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能）

各ポートのSTP情報を表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show stp port=1

     STP Port Information
    ---------------------------------------------------------------------------
     STP ..................... default
       STP Status ............ OFF
       Port .................. 1
         State ............... Disabled
         Port Priority ....... 128
         Port Identifier ..... 8001
         Pathcost ............ 100
         Designated Root ..... 32768 : 00-90-99-c1-b1-80
         Designated Cost ..... 0
         Designated Bridge ... 32768 : 00-90-99-c1-b1-80
         Designated Port ..... 8001
         VLAN membership ..... 1

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
STP | 所属するSTPドメイン名
STP Status | 所属STPドメインの状態。ONかOFF。
Port | ポート番号
RSTP Port Role | ポートの役割。Disabled、Alternate、Backup、Backup (Loopback Disabled)、Designated、Rootのいずれか。Backup (Loopback Disabled)は、ループ検出機能によりポートがディセーブルにされたことを示す。Rapidモードのときだけ表示される
State | ポートの状態。Standardモード時は、Disabled、Blocking、Listening、Learning、Forwardingのいずれか。Rapidモード時は、Disabled、Discarding、Learning、Forwardingのいずれか
Point To Point | ポートが他のブリッジとポイントツーポイントで接続されているかどうか。No、Yesで表示される。(Auto)は自動判別の結果であることを示す。Rapidモードのときだけ表示される
Port Priority | ポートプライオリティー
Port Identifier | ポート識別子
Pathcost | パスコスト
Designated Root | ルートブリッジのブリッジ識別子
Designated Cost | ポートの代表コスト
Designated Bridge | 代表ブリッジのブリッジ識別子
Designated Port | 代表ポート。代表ブリッジがBPDUを送信するポートのポート識別子
EdgePort | ポートがエッジポートかどうか。Yes、Noのいずれか。Rapidモードのときだけ表示される
VLAN membership | 所属VLANの数
Counters/Loopback Disabled | ループ検出によりポートをディセーブルにした回数。Rapidモードのときだけ表示される

関連コマンド

SET STP
SET STP PORT
SHOW STP

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B