[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD BOOTP RELAY

カテゴリー：IP / DHCP/BOOTPリレー

`ADD BOOTP RELAY=ipadd`

ipadd: IPアドレス

DHCP/BOOTPリクエストの転送先IPアドレスを設定する。
アドレスは50個まで登録可能。DHCP/BOOTPリクエストは登録されているすべての転送先に送られる。そのため、複数のサーバーから応答が戻ってくる可能性がある。

パラメーター

RELAY: DHCP/BOOTPサーバーのIPアドレス

例

``■ DHCP/BOOTPリレーを有効にし、転送先として192.168.100.10を設定する。
`ENABLE BOOTP RELAY
ADD BOOTP RELAY=192.168.100.10`

関連コマンド

DELETE BOOTP RELAY
DISABLE BOOTP RELAY
ENABLE BOOTP RELAY
PURGE BOOTP RELAY
SHOW BOOTP RELAY

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC951, BOOTSTRAP PROTOCOL (BOOTP)
RFC1542, Clarifications and Extensions for the Bootstrap Protocol
RFC2132, DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B