[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SHOW QOS HWPRIORITY

カテゴリー：スイッチング / QoS

`SHOW QOS HWPRIORITY`

QoS設定（802.1Q/802.1pタグフレームのユーザープライオリティー値とプライオリティーキューのマッピング）設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show qos hwpriority

    QOS Priority Mapping
      Priority Value    Egress Queue
    ------------------------------------------------------------------------------
      P0                1
      P1                0
      P2                0
      P3                1
      P4                2
      P5                2
      P6                3
      P7                3
    ------------------------------------------------------------------------------

表 1
Priority Value | 受信フレームのユーザープライオリティー
Egress Queue | プライオリティーキュー番号（大きいほど優先度が高い）

関連コマンド

SET QOS HWPRIORITY

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B