[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD IP ARP

カテゴリー：IP / ARP

`ADD IP ARP=ipadd INTERFACE=vlan-if PORT=port-number ETHERNET=macadd`

ipadd: IPアドレス
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）
port-number: スイッチポート番号（1〜）
macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

ARPキャッシュにスタティックエントリーを追加する。

パラメーター

ARP: IPアドレス

INTERFACE: IP（VLAN）インターフェース

PORT: スイッチポート番号

ETHERNET: 物理（MAC）アドレス

例

``■ VLAN「red」のポート2配下に存在するIPアドレス192.168.100.20、MACアドレス00:00:f4:12:34:56のホストの情報を、ARPキャッシュに追加する。
`ADD IP ARP=192.168.100.20 INTERFACE=vlan-red PORT=2 ETHERNET=00-00-F4-12-34-56`

関連コマンド

DELETE IP ARP
SET IP ARP
SHOW IP ARP

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B