[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# ADD IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御

`ADD IP ROUTE=ipadd INTERFACE=vlan-if NEXTHOP=ipadd [MASK=ipadd] [METRIC=1..16] [METRIC1=1..16] [POLICY=0..7] [PREFERENCE=0..65535]`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
vlan-if: VLANインターフェース（VLAN-nameかVLANvidの形式。nameはVLAN名、vidはVLAN ID）

IPルーティングテーブルにスタティックルートを追加する。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPアドレス。MASKと組み合わせて指定する。デフォルトルートの場合は0.0.0.0を指定する

INTERFACE: 本経路宛てのパケットを送出するIPインターフェース

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス。ダイレクト経路の場合は0.0.0.0を指定する。

MASK: 宛先ネットワークのネットマスク。省略時はROUTEパラメーターで指定したIPアドレスの標準クラスマスクが使用される。デフォルトルートのマスクは0.0.0.0とする（省略可能）

METRIC: RIPが使用するメトリック。METRIC1パラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC1: RIPが使用するメトリック。METRICパラメーターも同じ意味。省略時は1

POLICY: 本経路のサービスタイプ（TOS）。省略時は0

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。複数の経路が存在するときはもっとも優先度の高い経路が使用される。省略時の値はデフォルト経路（0.0.0.0）が360、その他のスタティック経路が60。なお、インターフェース経路は優先度0、RIP経路は優先度100となる

例

``■ デフォルトルートを設定する。
`ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=vlan-white NEXTHOP=192.168.10.1
` ■ ネットワーク172.20.53.0/24への経路を設定する。
`ADD IP ROUTE=172.20.53.0 MASK=255.255.255.0 INT=vlan-black NEXTHOP=172.16.1.1`

関連コマンド

DELETE IP ROUTE
SET IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B