[index] CentreCOM 8624PS コマンドリファレンス 2.8

# SET SWITCH MIRROR

カテゴリー：スイッチング / ポート

`SET SWITCH MIRROR={NONE|port-number}`

port-number: スイッチポート番号（1〜）

ミラーポートの設定および解除を行う。
ソースポートと対象トラフィックは、SET SWITCH PORTコマンドのMIRRORパラメーターで指定する。

パラメーター

MIRROR: ミラーポートとして使用するポートを指定する。VLAN default以外に所属しているポートはミラーポートに設定できない。また、トランクポートも不可。本コマンド実行時に別のポートがミラーポートとして設定されていた場合、先に設定されていたポートはミラーポートでなくなり、VLAN default所属のタグなしポートとなる。ミラーポートになったポートは、どのVLANにも所属しない。ミラーポートを削除するにはNONEを指定する。

備考・注意事項

・ミラーポートとして設定されたポートは通常のスイッチポートとしては機能しない
・ポートトランキングの所属ポートをミラーポートに設定することはできない。
・複数のソースポートを指定した場合で、かつ指定ポートにタグ付きとタグなしが混在している場合、送信パケットはすべてタグなしとしてミラーリングされる
・L3機能を通過したパケット（ハードウェアIPフィルターによってミラーリングされたパケットを含む）はVLANタグが付いた状態でミラーポートに出力される

関連コマンド

DISABLE SWITCH MIRROR
ENABLE SWITCH MIRROR
SET SWITCH PORT
SHOW SWITCH
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005 - 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0785-02 Rev.B